**Требования к подрядным организациям для проведения квалификации по ОТ, ПБ и ООС**

**для заключения договоров подряда и допуска сотрудников подрядчика на объекты АО «ННК-Амурнефтепродукт»**

1. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
2. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
3. Протокол проверки знаний по охране труда работников (члены комиссии не менее 3-х человек обученных в учебном центре). Программа обучения по охране труда не менее 20 часов для рабочих профессий (по видам работ).
4. Протокол проверки знаний о мерах пожарной безопасности (члены комиссии не менее 3-х человек обучены в учебном центре по программе пожарно-технического минимума).
5. Аттестация по промышленной безопасности у руководителя работ.

А.1. Основы промышленной безопасности

Б.1.15. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности

1. Наличие у работников спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (копия сертификатов).
2. Приказ о назначении ответственного (ых) за охрану труда и пожарную безопасность.
3. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ (с листами ознакомления).
4. Программа вводного инструктажа.
5. Программа инструктажа на рабочем месте по профессиям и видам работ.
6. Аттестация НАКС:

У сварщиков - специалисты сварочного производства I уровня – группы технических устройств ОХНВП: п. 4.

У руководителя - специалист сварочного производства II уровня – группы технических устройств ОХНВП: п. 4.

1. Обучение по высоте (удостоверения):

У членов комиссии (не менее 3-х человек) и руководителей работ (они же могут быть и членами комиссии) – 3- группа (обучены в учебном центре).

У работников, непосредственно, выполняющих работы – 1 группа (можно обучить в самой организации, но удостоверение должно быть установленного образца).

1. План производства работ (предоставляется при заключении договора).